Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD som

montageplade af polystyren-dybtrækningsplastfolieplade

med underskårne, 23 mm

høje knopper, der skiftevis består af 109 stk.

Ø 65 mm store knopper og 110 stk. Ø 50 mm

store huller. Hver af de knoprækker, der sidder

yderst, kan bruges til at samle pladerne ved at

blive sat ind i hinanden, hvorefter der kan ske

professionel udlægning med et nytteareal på

1,2 m x 0,9 m = 1,08 m² inkl. tilskæring omkring

kanterne.

Producentens bearbejdningsoplysninger skal

overholdes

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808

KSF som kantisoleringsstrimmel af polyetylencelleplast

med lukkede celler, 8 mm tyk,

80 mm høj, med klæbefod, der er selvklæbende

på over- og undersiden, til afslutning

ved lodrette vægge eller faste installationselementer.

Kantbåndets klæbebånd skal udlægges

under monteringspladen og forbindes med

montagepladens underside.

Producentens bearbejdningsoplysninger skal

overholdes

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m