Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_lb.m. Schlüter®-DESIGNLINE leveres

som bortprofil med en synlig bredde på 25 mm

og en profilstyrke på 6 mm og indbygges fagligt

korrekt i forbindelse med fliselægningen under

overholdelse af producentens angivelser.

Materiale:

* E = r ustfrit stål skinnende
* EB = børstet rustfrit stål
* ES = rustfrit stål struktureret
* MC = messing forkromet
* AE = alu natur mat elokseret
* AK = alu kobber mat elokseret
* AM = alu messing mat elokseret
* AT = alu titan mat elokseret
* ACG = alu krom skinnende elokseret
* AKG = alu kobber skinnende elokseret
* AMG = alu messing skinnende elokseret
* ATG = alu titan skinnende elokseret
* ACGB = alu krom børstet elokseret
* AKGB = alu kobber børstet elokseret
* AMGB = alu messing børstet elokseret
* ATGB = alu titan børstet elokseret

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m